**KARTA TYTUŁOWA**

PRZEDMIAR ROBÓT

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika zamówień:**

**45 000 000 – 7 Roboty budowlane**

**45 233 140 – 2 Roboty drogowe**

1. **NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH:**

***„„Remont drogi gminnej Prusy-Kuchary nr 387007T w Kucharach na odcinku od km 0+620 do km 1+067 dz. nr 604”. – uszkodzona przez nawalny deszcz, który wystąpił w dniu 17 lipca 2014r.***

1. **Adres obiektu budowlanego:**

Działka nr  **604**

Obręb **Kuchary**

Jednostka ewidencyjna **Stopnica**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Urząd Miasta i Gminy Stopnica

Ul. Kościuszki 2

28 -130 Stopnica

1. **Data opracowania przedmiaru robót:**

16 marzec 2015 roku.

**Wykonał:**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

***„Remont drogi gminnej Prusy-Kuchary nr 387007T w Kucharach na odcinku od km 0+620 do km 1+067 dz. nr 604”. – uszkodzona przez nawalny deszcz, który wystąpił w dniu 17 lipca 2014r.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia**  | **J. m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 1 |   | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - CPV 45233140-2 |   |   |   |
| 1 | D-05.03.05g | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm standard I warstwa profilowa 50kg/m2 zagęszczeniem 378\*3,5 + 69\*4,00=1599 | t | 79,95 | 79,95 |
| 2 | D-05.03.05d | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm warstwa ścieralna gr. 4 cm z zagęszczeniem od km 0+620 do km 1+067 - 447m 378\*3,5 + 69\*4,00=1599 | m2 | 1 599,00 | 1 599,00 |
|   |   |   |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

***„Remont drogi gminnej Prusy-Kuchary nr 387007T w Kucharach na odcinku od km 0+620 do km 1+067 dz. nr 604”. – uszkodzona przez nawalny deszcz, który wystąpił w dniu 17 lipca 2014r.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia**  | **J. m.** | **Ilość jednostek** | **Cena jedn. Zł** | **Wartość zł** |
| 1 |   | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - CPV 45233140-2 |   |   |   |   |
| 1 | D-05.03.05g | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm standard I warstwa profilowa 50kg/m2 z zagęszczeniem 378\*3,5 + 69\*4,00=1599m2 | t | 79,95 |  |  |
| 2 | D-05.03.05d | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm warstwa ścieralna gr. 4 cm z zagęszczeniem od km 0+620 do km 1+067 - 447m  378\*3,5 + 69\*4,00=1599 m2 | m2 | 1 599,00 |  |  |
| **Razem NAWIERZCHNIA** |  |
|  |  | **Ogółem** |  |
| **Słownie:**  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  |  |
| Podatek VAT - 23% |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto |  |
| Słownie:  |