**Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń zewnętrznej siłowni**

**1) Zestaw BIEGACZ I ORBITREK - Szklanów, Żerniki Dolne**

Urządzenia do ćwiczeń, przeznaczone do użytku publicznego, odporne na warunki atmosferyczne. Zestaw zbudowany z elementów stalowych na rurze lub pylonie nośnym. Kolor z dostępnych do ustalenia z Zamawiającym. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo. Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Minimalne wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [ m ] 1,8 x 0,8 x 3,0

****

Rys. 1. Przykładowy zestaw biegacz orbitrek

**2) Zestaw PRASA NOŻNA I WIOŚLARZ - Szklanów, Żerniki Dolne**

Urządzenia do ćwiczeń, przeznaczone do użytku publicznego, odporne na warunki atmosferyczne. Zestaw zbudowany z elementów stalowych na rurze lub pylonie nośnym. Kolor z dostępnych do ustalenia z Zamawiającym. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo. Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg

Minimalne wymiary urządzenia (wys x szer x dł) [ m ] 1,8 x 1,3 x 2,2



Rys. 2 Przykładowy zestaw prasa nożna i wioślarz

**3) Urządzenia Street Workout - Strzałków, Jastrzębiec**

Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwójnie malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie, galwanizację (fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.

Elementy konstrukcyjne: słupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubość ścianki min. 4 mm, drążki i poręcze o średnicy ok: 48mm, 42 mm i 33 mm, grubość ścianki min 3 mm.

Fundamentowanie: słupy zagłębione na 105 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25 0 wymiarach zgodnych z kartą techniczną.

Funkcja urządzenia: Wzmacniająca: mięśnie klatki piersiowej, pleców, ramion i barków. Poprawiająca: koordynacja ruchowa, zmysł równowagi.

Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg Przedział wiekowy: od 14 roku życia lub o wzroście powyżej 140cm.

Urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach: PN-EN 16630:2015-06

W skład zestawu wchodzi min:

- koła gimnastyczne,

– drążek z uchwytami,

– drabinka pozioma,

– drabinka pionowa,

– drążki,

– poręcze wysokie,

– poręcze niskie,

– ławka.



Rys. 3 Przykładowe urządzenie Street workout