**Formularz oferty**

Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Zakup namiotów imprezowych” za ryczałtową kwotę wynagrodzenia w wysokości: …………………… zł brutto.

Powyższe wyliczono w następujący sposób:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Przedmiot zamówienia   | Ilość  | Wartość brutto  |
| 1.   | Namiot imprezowy PVC posiadający Certyfikat EN- 13501-1 (dopuszcza się aby elementy okienne nie były objęte w/w certyfikatem),w kolorze białym o wymiarach 8 m szerokości, 16 długości, z możliwością zsuwania, ścian w szerokości jak i długości namiotu. Konstrukcja z ramą podłogową oraz dodatkowymi wzmocnieniami dachu, wykonane z ocynkowanych stalowych rur. Ognioodporna plandek PVC w 100% wodoodporna o grubości 550 g/m². Namiot musi posiadać dekoracyjne „okna łukowe” tj. przezroczystą część plandeki. Konstrukcja wzmocniona poprzez połączenie rur i złącz bolcami. Mocowanie do podłoża za pomocą wytrzymałych szpilek i odciągów dołączonych do zestawu. Wysokość boków ok. 2 m, wysokość kalenicy ok. 3,4 m. Z namiotem dostarczony zostanie zestaw przeciwburzowy/ antyburzowy z gwoździami montującymi do podłoża ziemnego (w tym 3 liny napinające o dł. 20 m, 3 wkręty, 6 gwoździ mocujących o dł. 60 cm). | 1 kpl. |  |
| 2. | Namiot imprezowy PVC posiadający Certyfikat EN- 13501-1 (dopuszcza się aby elementy okienne nie były objęte w/w certyfikatem),w kolorze białym o wymiarach 4 m szerokości, 6 długości, z możliwością zsuwania, ścian w szerokości jak i długości namiotu. Konstrukcja z ramą podłogową oraz dodatkowymi wzmocnieniami dachu, wykonane z ocynkowanych stalowych rur. Ognioodporna plandek PVC w 100% wodoodporna o grubości 550 g/m². Namiot musi posiadać dekoracyjne „okna łukowe” tj. przezroczystą część plandeki. Konstrukcja wzmocniona poprzez połączenie rur i złącz bolcami. Mocowanie do podłoża za pomocą wytrzymałych szpilek i odciągów dołączonych do zestawu. Wysokość boków ok. 2 m, wysokość kalenicy ok. 3,1 m. | 1 kpl. |  |

Termin realizacji zamówienia (dostawy stanowiącej koszt Wykonawcy): do 14 dni od dnia udzielenie zamówienia.

Termin płatności faktury: do 7 dni od dnia zrealizowania zamówienia i przedłożenia faktury.

Miejsce dostawy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica.

Gwarancja: 24 m-cy.

 **…….10.2019r.……………………..
 data, podpis, pieczęć Wykonawcy**